**VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2026**

Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjouksia maanrakennuksessa tarvittavia koneita kuljettajineen Nivalan kaupungin tarpeisiin vuonna 2026. Tarjous on yksivuotinen. Tarjouspyyntö käsittää seuraavat koneet kuljettajineen:

* maansiirtokoneet
* tiehöylät, jyrät
* telapuskutraktorit
* pyöräkuormaajat, 4-pyörävetoiset
* hydrauliset kaivinkoneet, tela-alustaiset
* hydrauliset kaivinkoneet, pyöräalustaiset
* kaivuri/kaivurikuormaajat
* traktorit
* 4-vetotraktorit aura- ja harjausvarusteella
* harjauskoneet (hiekan poistoon yms.)
* traktori ja niittomurskaimet

Lisäksi tarjouspyyntö kuorma-autojen kuljetuspalveluista, joista on erillinen lomake, Kuljetustarjouslomake 2026.

Koneita/kuorma-autoja käytetään erillispäätöksin tarvetta vastaavasti. Koneen vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan uusimpia yleisehtoja sekä tässä tarjouspyynnössä mainittuja kaupungin omia lisäyksiä ja poikkeamia.

**Tilaaja käyttää ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehnyttä yritystä soveltuvuus ja saatavuus huomioiden.** Tilaaja ei takaa vuosittaista eikä kuukausittaista takuutuntimäärää, ja koneiden tilaus työkohteisiin tapahtuu kunnossapidon/rakentamishetken tarpeen mukaan.

**Koneiden käyttötarkoitus**

Puhtaanapitotöissä työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten sekä tarpeen mukaan. Koneiden käyttö voi olla osa-aikaista myös päivittäisellä tasolla.

**Tarjottava kalusto**

Tarjottava kalusto tulee olla tarjouksen antavan ammatinharjoittajan tai yrityksen

omistuksessa tai hallinnassa oleva kalusto, joka on otettu käyttöön vuonna 2000 tai

myöhemmin (puskutraktorit, pyörökuormaajat ja kuorma-autot vuonna 1995). Kalustosta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 1.1.1995 jälkeen (EU-alueelle) maahan tuodun koneen tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus.

**Tilaajavastuulain 5 § mukaiset asiakirjat on toimitettava laskutuksen yhteydessä. Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tarkistetaan myös ennen työn tilaamista.**

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää **4.11.2025 klo 15.00 mennessä** sähköpostiosoitteeseen **kirjaamo@nivala.fi.**

**Tarjousta koskevia ehtoja**

1. Tarjouspyyntö käsittää koneen/kuorma-auton toimittamista tilaajan käyttöön

tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen sekä kuljettajineen.

1. Tarjous annetaan liitteellä ”Konetarjouslomake 2026”.

Jokaisesta koneesta annetaan vain yksi hinta/tarjous.

1. Tuntihinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina nettohintoina €/h. Tuntihintojen

 tulee olla kiinteästi voimassa koko sopimusajan. Mahdolliset ylityökorvaukset ja matkalisät on ilmoitettava erikseen.

1. Tilaajalla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtämistä työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuus-

määräysten toteamiseksi.

1. Tilaaja voi pyytää erillisiä tarjouksia mm. teiden talvikunnossapidosta, nurmikoiden leikkauksesta, hiekan poistosta ja muista kunnallisteknisistä töistä.
2. Koneen kuljettajalta edellytetään ominaisuuksia, jotka täyttävät tilaajan työn tekemiseen asettamat vaatimukset. Kuljettajalta edellytetään osaamista ja kokemusta kunnallisteknisissä töissä, vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä.

8. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset tulee laatia siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä.

9. Mikäli koneen siirto työkohteeseen edellyttää lavettikuljetusta tai muuta vastaavaa tapaa, maksaa tilaaja kuljetuskustannukset voimassa olevien kuljetustaksojen mukaisesti enintään 30 kilometrin etäisyydeltä. Jos työn kesto ylittää viisi työpäivää, ei koneen kuljetuksesta makseta korvausta. Ns. sisäisistä siirroista korvaus maksetaan vastaavalla tavalla.

 10. Kuljettajilta vaaditaan Tieturva 1 kortti.

11. Sitova kumppanuusmalli, SOPIVA, toiminnan jatkuvuus

 Tässä sopimuksessa sovittujen suoritusten toimitusvarmuus on tärkeää.

Osapuolet toteavat, että osapuolten suoritusten häiriönsietoa ja palveluiden toimitusvarmuutta voidaan kehittää toiminnan jatkuvuussuunnittelun avulla. Osapuolet korostavat lisäksi yhteistyön merkitystä toimintavarmuuden hallinnassa. Näistä syistä osapuolet liittävät tämän sopimuksen liitteeksi 1 toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset.

Osapuolet ovat tutustuneet kyseisiin suosituksiin, verranneet omaa toimintaansa niihin ja vakuuttavat toisilleen toimintansa täyttävän kyseiset suositukset tämän sopimuksen voimassaoloajan.

Osapuolella on tämän sopimuksen voimassaoloajan velvollisuus, toisen osapuolen sitä erikseen pyytäessä, esittää toiselle osapuolelle selvitys siitä, miten se on liitteen 1 suositukset täyttänyt.

12. Maksuehto laskuilla 14 pv ilman laskutuslisää. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %). Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä minkä tahansa tarjouksen.

Lisätietoja antaa

kuntatekniikan päällikkö Juho Rautio puh. 040 344 7286

LIITE TARJOUSPYYNTÖÖN

VERTAILULUOKAT

Konetyyppi Luokka Työpaino

**PYÖRÄALUSTAISET KAIVUKONEET** KKHp 08 < 8 tn

 KKHp 10 < 11,0 tn

 KKHp 13 < 15,0 tn

 KKHp 16 < 17,0 tn

 KKHp 19 < 17,0 tn

 KKHp 21 < 20,0 tn

**TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET** KKHt 00 < 2,0 tn

 KKHt 03 < 4,0 tn

 KKHt 05 < 6,0 tn

 KKHt 08 < 9,0 tn

 KKHt 11 < 13,0 tn

 KKHt 14 < 16,0 tn

 KKHt 17 < 19,0 tn

 KKHt 21 < 24,0 tn

 KKHt 25 < 28,0 tn

 KKHt 30 < 33,0 tn

 KKht 35 < 40,0 tn

 KKHt 45 < 50,0 tn

 KKHt 55 < 50,0 tn

**KAIVUKUORMAAJAT**  KKT 04 kauhatilavuus n. 0,3 m3

 KKT 05 kauhatilavuus > 0,4 m3

**4-PYÖRÄOHJATUT KAIVURIKUORMAAJAT**  KKT 04N kauhatilavuus n. 0,3 m3

 KKT 05N kauhatilavuus > 0,4 m3

**RUNKO.OHJATUT 4-PYÖRÄVETOISET** KKT 04R kauhatilavuus n. 0,3 m3

**KAIVURIKUORMAAJAT** KKT 05R kauhatilavuus > 0,4 m3

 KKT 06R kauhatilavuus > 0,5 m3

**TRAKTORIT** 70 – 100 hv

  **>** 100 hv

**KUORMA-AUTOT <** 20 000 Kg

 < 30 000 Kg

 < 35 000 Kg